广东省汕头生态环境监测中心站2024年小型仪器设备采购需求表

序号	仪器名称	数量	用途	技术要求
1	流量校准仪	2	适用于大气采样仪器、污染源采样仪器流量的校准	必须满足大、中、小三种不同流量(0.01mL/min~1000L/min）的校准
2	真空采样箱	2	用于VOCs、非甲烷总烃的气袋采样	无需外接电源，满足野外作业
3	无油隔膜真空泵	1	恶臭监测抽真空	使用无臭材料。
4	纯水机	2	实验室超纯水制备	具有总有机碳量（TOC）在线检测显示，RO反渗透膜自动反冲洗功能，漏水检测、报警、显示功能
5	余氯测定仪	1	用于应急监测中余氯的测定。	符合《水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法》HJ 586-2010
6	COD回流消解仪	1	实验室用于COD的消解	功率1500-2000W，高130mm左右，加热面直径约185mm
7	紫外灯+紫外灯箱	1	用于细菌实验	紫外灯箱,与紫外灯匹配
6	氧气浓度报警器	1	实验室缺氧报警	插电即用，声光报警
7	水浴振荡器	1	有机分析	控温：室温～100℃，功率：1400W~2000W；转速：0～200rpm