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关于《电子元器件精密制造生产线技术改造项目环境影响报告表》的审批意见

广东松田电子实业股份有限公司：

    你司委托汕头市誉林生态科技有限公司编制的《电子元器件精密制造生产线技术改造项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，批复如下：

“电子元器件精密制造生产线技术改造项目”（以下简称“本项目”）位于汕头保税区松田科技园西区，拟投资8000万元（其中环保投资130万元），新增自动卷绕机、高速组装机、全自动视觉检测设备及自动切筋成型系统、真空溅射机等设备进行技术改造，对陶瓷电容器、压敏电阻器、热敏电阻器新增贴片工序，新增贴片陶瓷电容器、贴片压敏电阻器、贴片热敏电阻器产品；在原有生产线的基础上新增生产线及配套设施进行扩建，增加薄膜电容器、陶瓷电容器、压敏电阻器、热敏电阻器的产能，实现总产能规模提升。本项目建成后，全厂生产规模为薄膜电容器9亿只/年、陶瓷电容器25亿只/年、压敏电阻器10亿只/年、热敏电阻器7亿只/年、贴片陶瓷电容器5亿只/年、贴片压敏电阻器3亿只/年、贴片热敏电阻器1亿只/年。项目不设食宿。原则同意该项目建设。
一、项目营运期间：

1. 废水主要为员工生活污水，经预处理后达标排入综合保税区市政污水管网再入汕头市南区污水处理厂濠江分厂集中处理排放。废气主要为烧结、还原等工序产生的高温气体，灌胶、固化、印银、包封、烘干等工序产生的有机废气（以NMHC表征）及喷金、包封、溅射、压片、还原、焊接等工序产生的颗粒物等。其中，厂三新增的热敏电阻器包封、烘干工序产生的NMHC引入新增的“二级活性炭吸附设施”处理后由排气筒（DA001）引高达标排放，排气筒高度不能低于25米，其余工序产生的污染物依托现有项目废气治理设施处理及排气筒引高达标排放。噪声主要来源于生产线，拟采取隔声减振、消声等措施达标排放。固体废物主要为：一般工业固体废物（压片不合格品、生产边角料、不合格半成品、废布袋、废金属、树脂粉尘、废靶材、废包装材料、废料桶等）、危险废物（废机油、废活性炭、废UV灯管、废过滤棉等）和生活垃圾。一般工业固体废物回用于生产或交由物资公司回收利用，危险废物收集后须交由有资质的单位妥善处置；生活垃圾交由环卫部门统一收集处理，日产日清。

2. 应建立健全环境事故应急体系，避免发生环境污染事故；完善突发环境事件应急预案，并报省环境应急平台备案。

3. 项目建成后，全厂污染物排放总量指标控制为：各项水污染物排放指标纳入汕头市南区污水处理厂濠江分厂统一管理；大气污染物：挥发性有机物：4.645t/a（有组织排放量为3.952t/a，无组织排放量为0.693t/a）。

4. 批复未尽事项，按本项目《报告表》执行。

 二、项目执行标准： 

1. 废水排放执行《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准。

2. 挥发性有机物（NMHC）有组织排放执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1排放限值，颗粒物有组织排放执行《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）表2第二时段二级标准；厂区内有机废气无组织排放执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）中表3厂区内VOCs无组织排放限值；厂界无组织废气执行《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）表2第二时段无组织排放监控浓度限值。

3. 营运期边界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类、4类标准。

4. 一般工业固废按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求进行管理；危险废物临时存放符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。
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