附件2

 （工程名称） 建筑垃圾处理方案

（参考文本）

工 程 名 称：____________________

工 程 地 址：____________________

开 工 日 期：____________________

施 工 单 位：____________________

联系人及电话：____________________

工 程 类 型：____________________
    1.编制依据 
1.1《中华人民共和国生态环境法典》

1.2《汕头经济特区建筑垃圾管理条例》
1.3《广东省建筑垃圾管理条例》
1.4《建筑垃圾处理技术标准》（CJJ/T 134—2019）
1.5施工现场建筑垃圾减量化技术标准（JGJ/T 498—2024）
1.6建筑垃圾污染控制技术规范（HJ 1462-2026）
1.7设计文件及图纸

1.8……

2.编制目的
为维护市容环境，有效防治建筑垃圾污染，按照“谁产生、谁负责”的原则，明确建筑垃圾减量化目标和职责分工，规范本项目建筑垃圾排放、运输、处置、综合利用等行为，及时规范处理建筑垃圾，特制定本建筑垃圾处理方案。

3.工程基本信息
3.1工程概况

（如建设地点、建设内容、建筑面积、施工许可证等情况，如尚未办理施工许可，应提供质安介入或建筑工程施工总承包合同等相关情况）。

3.2施工单位基本信息

（如施工单位名称、地址、法人代表、项目负责人名称、联系电话等）。

3.3建筑垃圾产生量测算情况

工程渣土：（依据工程项目特点与建筑垃圾产生量、排放量测算有关的项目相关材料，列明计算过程与结果，下同）；

工程泥浆：……；

工程垃圾：……；

拆除垃圾：……；

装修垃圾：……。

4.建筑垃圾管理小组 
4.1 建筑垃圾管理小组负责加强建筑垃圾处理管理，规范建筑垃圾源头减量、分类收集于存放、就地处置和排放控制工作，确保建筑垃圾得到及时处理，杜绝建筑垃圾乱倾倒现象。
4.2 建筑垃圾管理小组：
组  长：xxx
副组长：xxx、xxx
组  员：xxx、xxx、xxx、xxx
4.3 建筑垃圾管理小组岗位职责
（1）管理小组组长
组长为本工程的项目经理，负责制定各项目标，审批实施建筑垃圾处理方案，建立管理组织机构，主持管理小组例会。
（2）管理小组副组长
协助组长开展工作，受组长委托主持管理小组例会，组织现场检查和整改，协调各分包施工管理工作。
（3）管理小组组员
按照管理小组批准的施工方案，负责本工程项目建筑垃圾现场分类堆放、台账管理等工作，采取有效措施防止混合已分类的建筑垃圾，执行建筑垃圾转移联单制度。
5.建筑垃圾源头减量的措施和目标（结合实际制定）
5.1  将建筑垃圾减量纳入文明施工内容；通过深化施工图纸、优化施工方案、永临结合、临时设施和周转材料重复利用、施工过程管控等措施，减少建筑垃圾的产生。

（1）在不降低设计标准、不影响设计功能的前提下，与设计人员充分沟通，合理优化、深化原设计，避免或减少施工过程中拆改、变更产生建筑垃圾。
（2）施工现场办公用房、宿舍、工地围挡、大门、工具棚、安全防护栏杆等临时设施推广采用重复利用率高的标准化设施。

（3）优化施工方案，合理确定施工工序，实现精细化管理。

5.2  应按照设计图纸、施工方案和施工进度合理安排施工物资采购、运输计划，选择合适的储存地点和储存方式，全面加强采购、运输、加工、安装的过程管理。鼓励在一定区域范围内统筹临时设施和周转材料的调配。

5.3  采用成品窨井、装配式机房、集成化厨卫等部品部件，实现工厂化预制、整体化安装。

5.4  结合施工工艺要求及管理人员实际施工经验，利用信息化手段进行预制下料排版及虚拟装配，进一步提升原材料整材利用率，精准投料，避免施工现场临时加工产生大量余料。

5.5  严格按设计要求控制进场材料和设备的质量，严把施工质量关，强化各工序质量管控，减少因质量问题导致的返工或修补。加强对已完工工程的成品保护，避免二次损坏。

5.6  应结合BIM、物联网等信息化技术，建立健全施工现场建筑垃圾减量化全过程管理机制。鼓励采用智慧工地管理平台，实现建筑垃圾减量化管理与施工现场各项管理的有机结合。

5.7  实时统计并监控建筑垃圾的产生量，及时采取针对性措施降低建筑垃圾排放量。可采用现场泥沙分离、泥浆脱水预处理等工艺，减少工程渣土和工程泥浆排放。

6.建筑垃圾分类收集的措施（结合实际制定）
6.1  制定施工现场建筑垃圾分类收集与存放管理制度，包括建筑垃圾具体分类，分时段、分部位、分种类收集存放要求，各单位各区域建筑垃圾管理责任，建立建筑垃圾管理台账等。

6.2  工程渣土和工程泥浆分类收集及存放

（1）结合土方回填对土质的要求及场地布置情况，规划现场渣土暂时存放场地。对临时存放的工程渣土做好覆盖，并确保安全稳定；

（2）施工时产生的泥浆排入泥浆池集中堆放，泥浆池使用不透水、可周转的材料制作。

（3）工程泥浆应当在施工现场进行脱水固化处理。施工现场不具备条件的，应当采用罐装器具密闭运输至依法设置的建筑垃圾处置场所进行处置。
6.3  工程垃圾、拆除垃圾和装修垃圾分类收集及存放

（1）设置建筑垃圾相对固定存放点（符合JGJ/T 498要求），根据建筑垃圾类别或成分进行分区分类存放；

（2）根据垃圾尺寸及质量，采用人工、机械相结合的方法科学收集，提升收集效率；

（3）设置金属类、无机非金属类、混合类等垃圾的堆放池，用于垃圾外运之前或再次利用之前临时存放。易飞扬的垃圾堆放池应封闭。垃圾堆放池宜采用可重复利用率高的材料建造；

（4）垃圾收集点及堆放池周边设置标识标牌，并采取喷淋、覆盖等防尘措施，避免二次污染。

（5）收集过程中分选出的危险废物应单独分类存放。

6.4  不得将危险废物混入建筑垃圾。施工现场产生的可能具有腐蚀性、毒性、易燃性等危险特性的废弃物，例如废矿物油、废粘合剂、废密封剂、废石棉、沾染化学品的包装桶等，依法进行分类收集贮存和处理。纳入《国家危险废物名录》的废弃物，还应按照危险废物的管理规定收集、贮存和转移处理。

7.建筑垃圾综合利用的措施和目标（结合实际制定）
7.1  建筑垃圾应遵循因地制宜、分类利用的原则，提高建筑垃圾综合利用水平。

7.2  具备建筑垃圾就地资源化处置能力的施工单位，应根据场地条件，合理设置建筑垃圾加工区及产品储存区，提升施工现场建筑垃圾资源化处置水平及再生产品质量。

7.3  工程渣土、脱水处理后的工程泥浆采取土质改良措施，符合回填土质要求的，可用于土方回填。

7.4  混凝土、模板、珍珠岩保温材料等余料，在满足质量要求的前提下，根据实际需求加工制作成各类工程材料，实行循环利用。

7.5  工程垃圾中金属类垃圾的就地处置，宜通过简单加工，作为施工材料或工具，直接回用于工程，如废钢筋可通过切割焊接，加工成马凳筋、预制地坪配筋等进行场内周转利用；或通过机械接长，加工成钢筋网片，用于场地洗车槽、工具式厕所、防护门、排水沟等。

8.建筑垃圾污染防治的措施（结合实际制定）
8.1  施工现场难以就地利用的建筑垃圾，制定合理的临时贮存措施（应符合消防、防腐及相关污染防治要求），依法办理建筑垃圾处置（排放）核准许可，将建筑垃圾交给取得城市建筑垃圾处置（准运）核准的单位运输，运输车辆采取防遗撒、防渗漏、防雨淋、防扬散等环境污染防治措施，运输车辆应配合履行本市启动大气污染天气应对期间的各项措施。
8.2  建筑垃圾收运、处理全过程不得混入生活垃圾、污泥、工业固体废物和危险废物等其他废弃物，不得擅自倾倒、抛洒建筑垃圾。

8.3  将建筑垃圾的产生量与种类、清运时间、最终去向等信息在施工现场公示，接受社会监督。

8.4  及时进行清理，平整地面恢复原有地貌，达到与周边自然环境相协调，减少或消除对周边景观的视觉污染。
8.5  全部垃圾清运后，对施工现场进行一次清理，恢复原有地貌。

9.建筑垃圾产生、运输、处理计划

	种类
	产生量

（m3）
	外运量

（m3）
	清运时间
	运输路线
	运输方式
	运输单位
	处置方式

	工程渣土
	
	
	 年 月 日至 年 月 日
	
	
	
	①回填量：    m3，场所：               

②消纳量：    m3，场所：               

③资源化利用量：   m3，场所：               

	工程泥浆
	
	
	 年 月 日至 年 月 日
	
	
	
	①回填量：    m3，场所：               

②消纳量：    m3，场所：               

③资源化利用量：   m3，场所：            

	工程垃圾
	
	
	 年 月 日至 年 月 日
	
	
	
	①回填量：    m3，场所：               

②消纳量：    m3，场所：

③资源化利用量：   m3，场所：              

	拆除垃圾
	
	
	 年 月 日至 年 月 日
	
	
	
	①回填量：    m3，场所：               

②消纳量：    m3，场所：

③资源化利用量：   m3，场所：             

	装修垃圾
	
	
	 年 月 日至 年 月 日
	
	
	
	①消纳量：    m3，场所：               

②资源化利用量：   m3，场所：               


备注：可根据实际情况在清运时间、运输路线、运输方式、运输单位处绘制表格增加行数填写多个运输信息。


