附件2：

现场视频录像操作指引

一、地基基础静载、平板载荷试验

检测机构应对堆载平台45度侧面、堆载平台225 度侧面、仪器最后一级数据、加载最后一级时压力表等试验过程进行拍照，并对举牌见证及试验过程进行录像（每根桩（点）试验录像时间不少于1分钟，且应能清晰显示堆载全方位及项目全景）。现场试验过程中，检测机构应将试验数据实时上传至汕头市工程建设监管与服务一体化平台（以下简称：监管平台）。

检测机构检测操作管理指引：检测开始前，检测机构应在工地现场选择一个能拍摄整个检测现场的固定位置。堆载物每移动一个检测点位，须在此固定位置拍摄一张清晰照片，且每张照片的拍摄方向及照片背景须保持基本一致。如检测现场较大，可分区域拍摄，但每区域多张照片的拍摄位置、方向及照片背景须保持基本一致。照片应注明工程名称、检测单位、检测项目及拍照日期，并在图中堆载物位置上方注明检测桩点号。

每个桩点位须在以下环节拍照，照片须有工程名称、检测单位、桩点位编号、试验荷载及检测时间（年月日时分）等标识：

1、检测桩点位已平整完毕，未堆载前；

2、堆载完毕（以堆载物对角线的方向拍摄远、近照各一张，照片能反映堆载物的长宽高）；

3、第一级加载结束（拍静载仪显示屏汇总表页面）；

4、最后一级加载结束（拍静载仪显示屏汇总表页面）；

5、最后一级加载结束未卸载前，桩头、千斤顶，位移传感器情况特写；

6、无人机拍摄检测场地总图及每一检测点现场压重平台照片及10秒以上旋转视频。

除按管理指引要求各节点拍摄照片外，还应按以下要求拍摄视频（应拍到检测桩号详细标识牌）：

1、压重平台支墩堆放时拍摄5分钟不间断视频，堆放结束拍摄5分钟；

2、压重平台试块堆载过程拍摄5分钟不间断视频，堆载结束拍摄5分钟；

3、开机加载开始时（拍摄主机屏桩号，实时上传设置，压重平台，千斤顶，位移传感器，基准梁，桩头等）拍摄5分钟不间断视频；

4、最后一级加载结束未卸载前（拍摄主机屏汇总表，Q-S曲线，压重平台，千斤顶，位移传感器，基准梁，桩头等）拍摄5分钟不间断视频；

5、试验结束卸载至最后一级（拍摄主机屏汇总表，Q-S曲线，压重平台，千斤顶，位移传感器，基准梁，桩头等）拍摄1分钟不间断视频；

6、堆载试块转运下一检测桩点位的过程拍摄5分钟不间断视频。

二、基桩钻芯法检测

1.关键环节监理见证及录像。建设（监理）见证人员对每根受检桩的开孔、穿过桩底、终孔、截取芯样等关键环节进行见证，并填写见证记录。检测机构对上述四个关键环节各录制不少于 5 分钟的试验录像或对钻芯全过程进行录像，视频应完整清晰记录整个检测场景，包括受检桩及其编号、芯样、检测人员和设备等。

2.钻芯取样现场拍照。检测机构应对每回次芯样进行拍照记 录，每个钻芯孔全部钻取完成后，检测机构对芯样全貌进行拍照， 照片采用水印模式（或举牌拍照方式）标注工程名称、检测桩号、孔号、芯样试件截取位置、桩长（墙深）、孔深、检测机构名称、机长、编录人员、监理见证人员等信息。

3.芯样管理及拍照。芯样试件截取后，检测机构对芯样进行标识，监理见证人员在芯样上签名、标注时间，并由检测机构对截取的芯样进行拍照，照片应显示芯样标识、见证人员签名等信息。基桩钻芯法检测截取剩余芯样由监理单位在项目现场原状妥善保管3个月，确保结果可溯源。

三、高低应变及声波透射法检测

1.检测桩需提前在桩头露出部位清晰标记桩号（如大头笔书写、喷漆或挂牌）。

2.视频拍摄要求从检测开始至当天检测结束全程记录，中途不中断。

3.高应变视频拍摄要求：近距离拍摄检测桩及桩号→返回操作平台拍摄记录白板信息→落锤→拍摄仪器屏幕→落锤→拍摄仪器屏幕→结束。

4.检测数据需全部实时上传监管平台（每一锤的数据都要上传）。

检测前，检测人员应认真校对设计图纸和施工记录，确认检测桩所在正确位置并拍摄检测桩所在的区域，严防虚假检测行为。