附件6：

“一体化平台”视频监控范围

序号	位置	要求
1	各工地车辆入口	确保能清晰看到进出车辆全貌及车牌号码，洗车槽位置
2	人员出入口	确保摄像头能清晰看到进出作业区人员及闸机，镜头点位按出入口数量配置
3	施工活跃区	确保能清晰看到施工活跃的位置，镜头点位按实际情况配置，此点位建议安装球机
4	工地至高点（或塔吊处）	确保能看到施工区域全貌，镜头点位按实际情况配置，此点位建议安装球机
5	材料堆放区	确保正对并清晰看到钢筋加工场、材料堆放区等材料堆放区域的位置，镜头点位按实际情况配置
6	工地项目部会议室	摄像头应安装于项目部会议室相对高处，摄像头正对会议室
1.视频监控范围应覆盖施工作业现场整体区域，满足全景式监控要求。

2.危大工程或现场范围较大，全景摄像头覆盖不到的重点部位，应视现场情况增加摄像头。