附件7：

“一体化平台”视频摄像头配置

序号	设备类型	技术要求	其他要求
1	球机	1.200W像素以上，主码流最大分辨率不小于1920*1080P；最大倍率20

2.球机原则上应具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB

3.支持抓图以及录像；使用国内主流品牌摄像机	1.支持国标GB/T28181-2016或支持GB/T25724-2017的摄像头，支持H.264，H.265，SVAC视频编码标准和支持108OP的视频显示格式

2.具有红外补光功能

3.具备较好的防护性能环境适应性，支持IP67，8kV防浪涌，工作温度范围可达-45℃-70℃
2	枪机	1.200W像素以上，主码流最大分辨率不小于1920*1080P；

2.内置暖白光补光灯，补光距离不小于60米

3.动态范围不小于106dB。	1.支持国标GB/T28181-2016或支持GB/T25724-2017的摄像头，支持H.264，H.265，SVAC视频编码标准和支持108OP的视频显示格式

2.需支持IP67防尘防水。

3.需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。
3	网络硬盘录像机(NVR)	NVR应具备多个LAN口，需预留一个具备外网接入功能的LAN口供视频接入人员配置IP，调测NVR接入"平台"	/
4	存储要求	本地视频存储时长不少于30天	/
5	网络连接	通过宽带网络、4G/5G对接至"平台"	具备加密传输能力的远程视频监控专用网络，每路摄像机带宽不低于2M，保证视频流畅传输。
6	其他要求	1.平台具备一定的安全性能，具备防互联网攻击能力

2.支持转码成m3u8直播流

3.平台需支持30路以上并发	/