附件8：

“一体化平台”视频监控效果

序号	事项	要求
1	视频监控在线率	选择接入的项目视频监控应保证良好的视频画面质量和速度较快的传输效率，确保视频监控平均在线率（即视频画面正常播放率）不低于90%，不出现视频掉线、黑屏、闪屏、延时等情况。
2	视频图像设置	选择接入的项目应在每个摄像头显示图像的左下角标注项目名称和摄像头位置（在配合接入视频监控时，应及时修改摄像头列表名称，确保与图像左下角的名称标识一致），如“某某项目全景”“某某项目车辆出入口”“某某项目部会议室”。并在右上角标注时间，时间格式为“2021-00-00，00：00：00”，字体为宋体四号字。