招标货物清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | **仪器设备名称** | **参考规格型号，厂名** | **单位** | **采购数量** | 需授权仪器 |
| 1 | 气相色谱仪 ( 配 ECD 、 FTD 、 FPD ) 包括：相应毛细柱 3 条，自动进样器、电脑及打印机，气瓶等 | GC-2010日本岛津 | 台 | 1 | √ |
| 2 | 气相色谱仪 (配FID、填充柱进样口，填充柱) | GC－14C日本岛津 | 台 | 1 | √ |
| 3 | 原子荧光光度计 （配汞，砷，硒元素灯，电脑，打印机、气瓶） | AFS-920，北京吉天 | 台 | 1 | √ |
| 4 | 微波消解仪 | 上海新仪 MDS-2003F | 台 | 1 | √ |
| 5 | 紫外可见分光光度计（配针式打印机） | UV-1700,岛津苏州 | 台 | 1 | √ |
| 6 | 农药残毒快速检测仪 | NC-800 ( 中国广州分析测试中心 ) | 台 | 2 |  |
| 7 | 超纯水器（ 10L/小时 ） | UPW-10N (北京历元） | 台 | 1 |  |
| 8 | 农药残毒快速检测仪 | PR-2000A，深圳 | 台 | 2 |  |
| 9 | 电子分析天平 ( 量程： 220 克，精度： 0.1 毫克 ) | AY-220，岛津（原装进口） | 台 | 1 |  |
| 10 | 电子天平 ( 量程： 320 克，精度： 1 毫克 ) | BL-320H，岛津（原装进口） | 台 | 1 |  |
| 11 | 电子天平 (量程：620克，精度：10毫克) | BL-620S，岛津（原装进口） | 台 | 1 |  |
| 12 | 电子天平（量程： 3200克，精度：100毫克） | BL－3200S，岛津（原装进口） | 台 | 1 |  |
| 13 | 电热恒温水浴锅 ( 双列六孔，不锈钢内胆，室温 +5 ℃～ 95 ℃ ) | 双列六孔 ( 上海） | 台 | 1 |  |
| 14 | 离心机（离心管： 5ml x8） | TGL-16C 上海 | 台 | 1 |  |
| 15 | 回旋多用途台式恒温振荡器 | DDHZ-300，江苏 | 台 | 1 |  |
| 16 | 旋转蒸发仪（电子调速，数显温控，不锈钢加热水槽） | RE-52-3 | 台 | 1 |  |
| 17 | 真空泵（循环水） | SHD-3型(上海） | 台 | 1 |  |
| 18 | 超声波清洗器（ 4.5 升） | SK3200H（上海） | 台 | 1 |  |
| 19 | 酸度计（配 PH ， Cl ， F 电极） | PHS-3D（上海） | 台 | 1 |  |
| 20 | 电导率仪 ( 数显 ) | DDS-11A（上海） | 台 | 1 |  |
| 21 | 阿贝折射仪 | 2WAJ单目 | 台 | 1 |  |
| 22 | 磁力恒温搅拌机 | JB-2 | 台 | 1 |  |
| 23 | 抽湿机 12 升 / 天，使用面积： 15-25 平方米 | DH-122B森井 | 台 | 2 |  |
| 24 | 电热板 | JH404-1 | 个 | 2 |  |
| 25 | 定氮仪（ 14 个消化炉） | KDN--04A（上海） | 台 | 1 |  |
| 26 | 氮吹仪 | 12管，带水浴， 北京康林 | 台 | 1 |  |
| 27 | 自动电位滴定仪 | ZD-2（上海，雷磁） | 台 | 1 |  |
| 28 | 电热真空干燥箱 | 6050 | 台 | 1 |  |
| 29 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 9070A | 台 | 2 |  |
| 30 | 箱式电阻炉 | SX2-8-10(上海） | 台 | 1 |  |
| 31 | 普通冰箱 | BCD-173（国产） | 台 | 3 |  |
| 32 | 低温冷藏柜 | BD-100LTB（国产） | 台 | 1 |  |
| 33 | 双蒸馏水器 | 1810B（上海） | 台 | 1 |  |
| 34 | 玻璃仪器与化学试剂，农药标准品 | 北京玻璃仪器 | 套 |  |  |

注：第 34项由于品种复杂，不参与此次投标。