附件二

2019年度企业标准监督检查不合格名单

| **序号** | **标准名称** | **标准编号** | **单位名称** | **监督检查发现问题** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 食品包装膜、袋 | Q/HBW 2-2019 | 海霸王(汕头)食品有限公司光华分公司 | 标准技术要求低于强制性国家标准：标准8.1标志应按国家强制性标准GB 4806.1-2016《食品安全国家标准 食品接触材料及制品通用安全要求》中8产品信息的相关要求补充“材质”，“食品包装用”或“食品接触用”等强制性要求内容。 |
| 2 | 复合包装膜、袋 | Q/SJLF 1-2019 | 汕头市金立方包装实业有限公司 | 标准技术要求低于强制性国家标准：标准7.1标志应按国家强制性标准GB 4806.1-2016《食品安全国家标准 食品接触材料及制品通用安全要求》中8产品信息的相关要求补充“材质”内容，7.2使用说明书应加上符合GB 4806.1-2016中8的相关规定的内容。 |
| 3 | 饲料原料 棕榈脂肪粉 | Q/KQHG 005-2019 | 汕头市楷洽化工有限公司 | 标准技术要求低于强制性国家标准：本标准未执行GB 10648-2013 《饲料标签》的要求，同时标签要求中未体现《饲料原料目录》（农业部1773号及2083号）的强制性标志要求内容（酸价、过氧化值） |
| 4 | 洗发沐浴露 | Q/GDTLC 001-2019 | 广东添乐化妆品有限公司 | 标准技术要求低于强制性国家标准：卫生指标要求低于原国家食品药品监督管理总局公告2015年第268号《化妆品安全技术规范（2015年版）》：化妆品中有害物质“铅”的限值不得超过10mg/kg，该标准中规定该项目要求为≤20mg/kg。 |
| 5 | 枯草芽孢杆菌 | Q/HT 3-2019 | 汕头市海霆生化科技有限公司 | 标准技术要求低于强制性国家标准：成品微生物指标要求低于GB 20287-2006《农用微生物菌剂》5.3 粉剂型农用微生物菌剂产品技术指标，细度的要求为≥80%，该标准中未规定该项目的技术指标。 |
| 6 | 北斗时空信息云服务平台 | Q/HYWX.YG.001-2017 | 广东航宇卫星科技有限公司 | 标准技术要求低于强制性国家标准：GB17859-1999 《计算机信息系统 安全保护等级划分准则》，该标准9.4操作系统安全的安全保护等级划分没有执行国家强制性标准。 |
| 7 | 宠物配合饲料猫粮 | Q/MK 02-2019 | 汕头市美卡饲料有限公司 | 标准技术要求低于强制性国家标准：4.4.1提出“应符合《宠物饲料卫生规定》的要求”的同时，还单独列出5个项目，其中总砷、铅、氟、沙门氏菌项目限量与卫生规定一致，细菌总数为新增项目。《宠物饲料卫生规定》中规定的与产品相关的项目还有很多，此处只列出4项且与规定一致，并未加严。考虑到“2 规范性引用文件”已列出很多项目的检验方法，建议明确列出《宠物饲料卫生规定》中与该产品相关的所有项目及限量要求。 |
| 8 | 儿童电动滑板车标准技术规范 | Q/SF J0002-2018 | 实丰文化发展股份有限公司 | 标准技术要求低于强制性国家标准：缺少使用年龄；计量单位不规范；引用GB 6675.1～4标准时未标明是那份标准；输入功率，安规检测项目缺少例如小零件、小球、薄膜等等项目；机械噪音缺少C计权要求；输入功率条款不明确；缺少GB 19865-2005 9.8.2要求;说明书要求缺少警示不足。 |
| 9 | 高密度集成刷丝牙刷 | Q/GDMB 03-2019 | 广东美邦日化有限公司 | 标准技术要求低于强制性国家标准：表4单丝拉力项目不适用于本标准，术语不规范，对牙刷成品单丝无可操作性。其要求≥13N，低于GB 19342-2013表5中毛束拉力要求≥15N。第5.3规格尺寸图1(B宽度)标示不正确，按图示实测值低于国家标准要求。 |
| 10 | 烤箱隔热手套 | Q/STXYL11-2019 | 汕头市潮南区司马浦西雅兰日用品厂 | 标准技术要求低于强制性国家标准：3.2内在质量要求：所有纺织品部分（包括面料、里料等）未能按GB18401所有项目提出要求，只提出甲醛含量和耐干摩擦色牢度。甲醛含量要求按C类，不符合GB18401直接接触皮肤产品按B类的要求；耐干摩擦色牢度只考核面料，未能考核所有纺织品部分。 |
| 11 | 电动牙刷 | Q/GDLX03-2019 | 广东绿雪日化有限公司 | 标准技术要求低于强制性国家标准：磨毛儿童牙刷在GB 30002中有饰件要求，该标准未体现；磨尖丝牙刷在GB 30003中有非磨尖丝部分刷毛要求，该标准未体现。第5.6“毛束强度”和其引用的强制性标准“毛束强度分类”不对应，少了“分类”二字。 |