**建筑起重机械检查情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | 维保单位 | 存在问题 | 整改情况 |
| 1 | 华氏二期厂房 | 广东华氏食品工业区有限公司 | 汕头市龙华建筑总公司 | 广东德正工程管理有限公司 | 汕头市顶升机械设备有限公司  泉州市腾宇机械租赁有限公司 | 1.塔吊驾驶室门锁损坏。 2.风速报警仪失效。 3.施工升降机逃生天窗电气联锁失效。 4.层门围护不到位。5.外笼门电气联锁开关固定不牢。 6.笼内无照明。7.操作台电锁开关失效。 | 已完成  整改 |
| 2 | 汕头大学高层教师公寓建设项目 | 汕头大学 | 汕头市建安（集团）公司 | 广东建设工程监理有限公司 | 汕头市焙海建筑机械有限公司  汕头市裕鐽  建筑机械有限公司 | 1. 塔吊操纵台零位失效。 2.相序开关失效。 3.驾驶室无铭牌。 4.塔尖无障碍灯。 5.施工升降机齿条螺栓返松。6.外笼门电器联锁失效。 7.外笼门机械联锁失效。 8.主电缆悬挂不规范。9.操作台急停开关失效。10.附墙连接销轴开口销未开启。11.照明电源线铜线外露。12.附墙圆管未封口止退板。13.附墙斜撑杆连接销轴数量不足。 | 已完成  整改 |
| 3 | 汕头大学医学院附属肿瘤医院易地重建项目（实验楼） | 汕头大学医学院附属肿瘤医院 | 汕头市建安（集团）公司 | 汕头市城市建设监理公司 | 广州骏晨建筑机械有限公司 | 1. 塔吊操纵台零位失效。 2.电缆悬挂不规范。 3.驾驶室缺司机准规。 4.未设专用电箱。 5.后臂防空灯失效。  6.施工升降机电铃失效。 7.极限开关碰块安装不规范。 8.未设专用电箱。 | 已完成  整改 |
| 4 | 明园汕头国际科创金融城F04-01地块一期项目 | 汕头明润实业发展有限公司 | 中铁建工集团有限公司 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 汕头市焙海建筑机械有限公司  广东中龙机械有限公司 | 1. 塔吊负2楼未围蔽。 2.主电缆未每20米设置悬挂点。3.变幅小车断绳保护装置失效。 4.起重臂未安装幅度牌。5.标准节与回转机械连接螺栓松动。 6.相序保护失效。 7.行走小车塔身端限位开关设置安全距离不足。 8.笼顶堆放杂物。 9.部分附着销轴开口销未打开。 10.附着斜撑螺栓松动。 11.未设置专用电箱。 12.左右笼主电缆固定夹缺少两价目螺栓。 | 已完成  整改 |
| 5 | 置地公馆 | 汕头市润侨地产发展有限公司 | 厦门第一建筑工程集团有限公司 | 深圳科宇工程顾问有限公司 | 广州骏晨建筑机械有限公司 | 1.塔帽处主钢丝绳滑轮轴止退板螺栓未紧固。 2.部分标准节螺栓松动。 3.联动台操纵杆零位自锁功能失效。 3.附着拉杆与排栅管有磨擦。 4.基础有积水。 5.基础螺栓松动。 6.主电缆悬挂不规范。7.套架平台围栏开口销缺失。 | 已完成  整改 |
| 6 | 领荟湾（金东海科创中心）一期二期 | 广东金东海房地产开发有限公司 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 广东和诚工程管理有限公司 | 广东庞源工程机械有限公司  汕头市顶升机械设备有限公司 | 1.风速仪缺失。 2.变幅小车维修笼固定螺丝无防松。 3.起重臂末端障碍灯缺失。 4.主电缆悬挂不规范。 5.平衡臂障碍灯缺失。6.平衡臂电箱柜门损坏。7.部分层门侧面防护不全。8.传动系统电机刹车防护罩缺失。9.电锁开关失效。10.操作台电锁失效。 11.右笼笼顶护栏一处安装不牢靠。12.个别标准节连接螺丝无防松。 | 已完成  整改 |
| 7 | 汕头国瑞医院 | 汕头市国瑞医院有限公司 | 广东南华建设集团有限公司 | 汕头市城市建设监理公司 | 广州骏晨建筑机械有限公司  广东鑫锐建筑机械设备有限公司 | 1. 塔吊起重臂末端障碍灯缺失。 2.联动台零位自锁失效。3.部分标准节连接螺丝松动。 4.平衡臂电箱无电气原理图。5.驾驶室门锁损坏。6.电缆悬挂不规范。7.塔机未安装风速仪。8.驾驶室灭火器过期。9.主钢丝绳排列不整齐。 | 已完成  整改 |
| 8 | 天合名门豪庭（二期）A区 | 汕头经济特区粤东房地产开发有限公司 | 汕头市达濠建筑总公司 | 深圳市鲁班建设监理有限公司 | 广东新安消防工程有限公司 | 1. 塔吊驾驶室特性曲线标未补充完整。 2.附着拉杆调节螺栓开口销未补齐。 3.套架导向轮止退板未按规范设置。4.顶部附着拉杆调节螺栓防松螺母松动。5.起重臂行走小车载人笼螺栓松动。6.操纵台零位自锁失效。 7.套架与回转机构连接销轴未按规范要求设置。8.风速仪失效。9.标准节与回转机构连接螺栓松动。10.联动台操纵杆零位自锁功能失效。11.引进平台拉杆采用花篮式未做好二次加固。12 .起重臂前端行走小车限位器失效。13.行走小车载人笼螺丝未紧固。 14.塔吊专用电箱未按规范设置。15.正负零处未全围蔽。16.主电缆按规范要求重新悬挂。17. 施工电梯左笼天窗电气连锁失效。18.部分齿条螺栓松动。19.附着架连接销轴缺失。20.部分楼层门侧不完善。21.标准节螺栓长度不符合要求。22.左右笼重量限制器失效。23.吊笼与楼层登机平台距离未按规范要求设置。24.层门侧面围护距离未按规范要求设置。25.右笼传动系统左侧靠背轮轴承损坏。26.左笼传动系统与吊笼连接感应销轴止退挡板缺失。27.右笼单开门电气联锁失效。28.吊笼传动系统电机风叶防护罩缺失。29.部分附着斜撑未安装。30.刹车总承护盖未固定好。31.电箱PE线未接地。 | 已完成  整改 |
| 9 | 天合名门豪庭（二期）B区 | 汕头经济特区粤东房地产开发有限公司 | 汕头市达濠建筑总公司 | 深圳市鲁班建设监理有限公司 | 广东新安消防工程有限公司 | 1. 塔吊变幅特性曲线表缺失。 2.塔帽顶部障碍灯缺失。3.平衡臂减配重处欠围护。 4.行走小车载人笼螺栓松动。5.起重臂末端防撞胶缺失。 6. 施工升降机起升钢丝绳排列不整齐。 7.塔帽顶部风速仪损坏。 8.主电缆未按要求在每20米设置悬挂点。 9.塔帽顶部工作平台螺栓松动。 | 已完成  整改 |
| 10 | 天合名门豪庭（二期）C区 | 汕头经济特区粤东房地产开发有限公司 | 汕头市达濠建筑总公司 | 深圳市鲁班建设监理有限公司 | 广东新安消防工程有限公司 | 1.起重臂障碍灯缺失。 2.风速仪缺失 。3.操纵台零位自锁失效。 4.主钢丝绳排列不整齐。 5.套架工作平台部分螺栓松动。 6.机械力矩装置不符合要求。 7.套架平台护栏夹板缺失。8.行走小车钢丝绳润滑不到位。9.基础未全围蔽。 | 已完成  整改 |
| 11 | 汕头市东部城市经济带市政基础设施建设项目新溪片区（不含支河涌工程） | 中交（汕头）东海岸新城投资建设有限公司 | 中交第三航务工程局有限公司 | 广州广保建设监理有限公司 | 汕头市裕鐽建筑机械有限公司  广州骏晨建筑机械有限公司 | 1.吊钩连接轴止退销缺失 2.电铃失效。 3.操作室门缺失。 4. 副钩防脱绳装置缺失。 5.个别路轨固定夹安装不规范。6.电动路寻夹电气联锁失效。 7.联动台操纵杆零位自锁功能失效。 8.平衡臂障碍灯缺失。 9.吊钩防脱落装置失效。10.平衡臂电箱无电气原理图。 11.桥式起重机大车运行减速箱有漏油现象。 12.行车大车刹车系统调节不均.有偏刹现象。 13.行车小车一处绥冲胶固定安装不规范。 14.吊钩起升上限位失效。 | 已完成  整改 |
| 12 | 广东以色列理工学院二期校区（南校区）建设项目（第二期） | 汕头市政府投资项目代建管理中心 | 广东省第二建筑工程有限公司 | 广州穗科建设管理有限公司 | 汕头市瑞达机械设备有限公司 | 1.起升钢丝强缺油。 2.未设专用电箱。  3. 基础底节无铭牌。 4.配电箱内无电器原理图。  5.配重块无重量标识。 | 已完成  整改 |
| 13 | 汕头市中山东路东延新津河大桥工程 | 汕头市珠港新城投资开发有限公司 | 广东省第二建筑工程有限公司 | 广州市市政工程监理有限公司 | 广东庞源工程机械有限公司 | 1.联动台零位自锁保护功能失效。  2.主电缆悬挂不规范。 | 已完成  整改 |
| 14 | 广东以色列理工学院二期校区（南校区）建设项目（第一期） | 汕头市政府投资项目代建管理中心 | 汕头市建安（集团）公司 | 广东海外建设咨询有限公司 | 汕头市建博工程机械设备有限公司  汕头市通元机电设备有限公司 | 1.操纵台零全保护失效。 2.主电缆悬挂不规范。 3.引进平台连接销轴止退板螺栓缺失。 4.部分标准节螺栓返松。5.逃生窗行程开关失效。 6.锁匙开关损坏。 7.双开门行程开关失效。 8.极限开关碰铁安装不符合规范。 9.附墙斜撑杆连接销数量不足。 10.电柜内地线未接。 11.变幅小车限位失效。 12施工升降机附墙斜撑杆连接销轴不符合安装要求。 13.极限开关碰铁安装不规范。 14.电缆悬挂不规范。 15.笼内缺失8+1牌。 | 已完成  整改 |
| 15 | 泰盛科创园北区 | 汕头市泰盛科技有限公司 | 中建二局第三建筑工程有限公司 | 深圳市国银建设工程项目管理有限公司 | 中建二局第三建筑工程有限公司 | 1. 塔吊未安装幅度牌。 2.基础围蔽不完善。 3.风速仪失效。 4.电铃失效。 5.电缆悬挂不规范。 6.最高一道附着处标准节休息平台未固定。 7.平衡臂障碍灯失效。 8.标准节连接销轴开口销缺失。 9.起重臂未安装幅度牌。 10.标准节休息平台不牢固。 11.主钢丝绳排轮销轴开口销缺失。 12.驾驶室照明失效。 13.平衡臂配重无重量标识。14.休息平台螺栓缺失。 15.标准节与楼层钢筋有摩擦。16.平衡臂配重无重量标识。 17.防爬棚钢管与标准节有干涉。 18.没有设置防爬棚。 19.联动台操作杆零位自锁功能失效。20.施工升降机未设置专用电箱。21.电梯笼顶操纵盒缺失。22.附着螺栓长度不足。23.笼顶工作平台螺栓松动。24.右底笼门机械连锁失效。 25.呼叫失效。 26.左天窗电气连锁失效。27.吊笼顶操纵盒缺失。28.吊笼重量限制器失效。29.齿条螺栓松动。 30.电缆防护杆螺丝松动。31.主电缆悬挂不规范。 | 已完成  整改 |
| 16 | 泰盛科创园中区 | 汕头市泰盛科技有限公司 | 中建二局第三建筑工程有限公司 | 深圳市国银建设工程项目管理有限公司 | 中建二局第三建筑工程有限公司 | 1. 塔吊标准节休息平台用铁丝代替固定夹。 2.楼层板钢筋与标准节有摩擦。 3.吊套架工作平台销轴开口销缺失。4.驾驶室与回转上支座连接销轴多出开口销缺失。 5.主钢丝绳有断丝现象。 6.起重臂下圆杆连接螺栓长度不足。 7.风速仪失效。 8.楼层板钢筋与标准节有摩擦。9.基础未围蔽。 10.基础有积水。 11.主电缆悬挂不规范。 12.主电箱无线路原理图。 | 已完成  整改 |
| 17 | 汕头大学医学院附属肿瘤医院易地重建项目（一期） | 汕头大学医学院附属肿瘤医院 | 广东省第二建筑工程有限公司 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 汕头市建博工程机械设备有限公司 | 1. 塔吊引进平台拉杆需做二次加固。 2.操作台零位保护失效。 3.力矩装置雨罩缺失。 4.变幅机构底坐螺栓返松。5.相序保护失效。6.主电缆悬挂不规范。7.标准节螺栓返松。8.配电箱内无电器原理图。9.变幅小车防撞胶一个缺失。10.三级箱不符合要求。 | 已完成  整改 |
| 18 | 汕头大学住宿书院（学生宿舍）二期建设项目 | 汕头大学 | 广州市市政集团有限公司 | 珠海市城市建设监理有限公司 | 广州骏晨建筑机械有限公司 | 1. 塔吊主电缆悬挂不规范。 2.驾驶室内无灭火器。3.引进平台拉杆螺栓缺少螺母。 4.操作台零位失效。5.未设置专用电箱。6.施工升降机极限开关限位磁铁安装不规范。7.附墙斜撑杆销轴数量不足。8.标准节缺油。9.附墙圆通口未封。 | 已完成  整改 |
| 19 | 汕头大学东校区暨亚青会场馆项目（三期） | 汕头市东部城市经济带建设开发管理中心 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 广东工程建设监理有限公司 | 东莞市毅析庆江机械制造有限公司 | 1. 塔吊标准节休息平台不牢靠。 2.主钢丝绳排列不整齐。 3.主电缆未每20米设置悬挂点。 4.牵引小车底座螺栓长度不足。 5.引进小车未固定。 6.过度节与起重臂连接销车开口销不符合规范。 7.平衡重没有重量标识。 8.操作杆零位自锁失效。 9.标准节与回转机构连接螺栓松动。 10.套架平台固定螺丝松动。11.电铃失效。 12.塔帽爬梯防护圈螺丝缺失。：13.施工升降机未安装人行通防护棚。 14.个别层门未安装。 15.吊笼滑轮底座螺栓松动。 | 已完成  整改 |
| 20 | 汕头乌桥岛棚户区改造项目(安置区一期) | 汕头建鑫城市建设有限公司 | 广东省建筑工程集团有限公司 | 广东华工工程建设监理有限公司 | 汕头市建博工程机械设备有限公司 | 1.附墙抱箍螺栓个别松动。 2.相序开关失效。 3.操纵台电锁失效。 4.未设置专用电箱。 5.天窗限位开关失效。 6.防雨罩缺失。 7.行程开关失效。8.穿墙螺栓长度不足。 9.基础有积水。 | 已完成  整改 |
| 21 | 汕头乌桥岛棚户区改造项目(安置区二期) | 汕头建鑫城市建设有限公司 | 广东省建筑工程集团有限公司 | 广东华工工程建设监理有限公司 | 汕头市建博工程机械设备有限公司 | 1.钢丝绳缺油。 2.开口销开口不规范。  3.相序开关失效。 4.标准节螺栓个别松动。 5.未设置专用电箱。 6.电缆悬挂不规范。 | 已完成  整改 |
| 22 | 汕头乌桥岛棚户区改造项目(安置区三期) | 汕头建鑫城市建设有限公司 | 广东省建筑工程集团有限公司 | 广东华工工程建设监理有限公司 | 汕头市通元机电设备有限公司 | 1.操作台零位失效。 2.驾驶室未配备灭火器。 3.塔身未围蔽。 4. 钢丝绳缺油，排列不整齐。 | 已完成  整改 |
| 23 | 汕头乌桥岛棚户区改造项目(安置区配套工程--体育广场) | 汕头建鑫城市建设有限公司 | 广东省建筑工程集团有限公司 | 广东华工工程建设监理有限公司 | 汕头市建博工程机械设备有限公司 | 1.附墙拉杆连接销开口销开口不规范。  2.电缆悬挂不规范。 | 已完成  整改 |
| 24 | 汕头市黄河路(泰山路-东厦路)快速化升级改造工程设计施工一体化 | 汕头市政府投资项目代建管理中心 | 广东省基础工程集团有限公司 | 深圳市合创建设工程顾问有限公司 | 汕头市培海建筑机械有限公司 | 1.防碰撞装置缺失。 2.吊钩防脱落装置缺失。 3.小车限位开关失效。 4.轨道行走限位开关失效。 5.钢丝绳断丝，排列不整齐。 6.漏电开关安装不符合要求。 | 已完成  整改 |
| 25 | 汕头市泰山路(中泰立交-黄河路)快速化升级改造工程设计施工一体化 | 汕头市政府投资项目代建管理中心 | 汕头市建安(集团)公司 | 广东省城规建设监理有限公司 | 汕头市培海建筑机械有限公司 | 1.路轨夹螺栓缺失。 2.行走轨道夹板缺失。 3.小车滑动电源线脱落。 4.警示灯失效。 5.操作室侧面窗玻璃缺失。 6.大钩钢丝绳排列不整齐。 | 已完成  整改 |
| 26 | 华侨试验区国家示范性高中和国际学校(一期) | 汕头市东海岸投资建设有限公司 | 福建闽东建工投资建设有限公司 | 广东建诚监理咨询有限公司 | 汕头市建博工程机械设备有限公司  广东中龙机械有限公司 | 1.附墙抱箍螺栓个别长度不足。 2.操作台急停开关失效。 3.双开门机械联锁失效。 4.天窗限位开关失效。 5.标准节螺栓松动。 6.继电器失效。 7.齿轮箱有漏油迹象。 | 已完成  整改 |
| 27 | 潮商中心大厦 | 潮商集团（汕头）投资有限公司 | 深圳建业工程集团股份有限公司 | 深圳市国银建设工程项目管理有限公司 | 深圳建工中泰机电工程有限公司 | 1.主电缆悬挂固定不规范。 2.平衡臂电箱无气电原理图。 3.基础节无产品铭牌。 4.基础积水。 | 已完成  整改 |
| 28 | 宜华城C地块第六期项目（三标） | 广东宜华房地产开发有限公司 | 中建四局建设发展有限公司 | 广东重工建设监理有限公司 | 广州骏晨建筑机械有限公司 | 1.塔吊变幅小车钢丝绳未按规范要求安装。2.塔吊卷扬机钢丝绳排列不整齐。3.塔吊配电室电器原理图缺失。4.塔吊顶升油缸有渗漏油渍。5.塔吊卷扬机钢丝绳排列不整齐。 6.塔吊风速报警仪失效。 | 已完成  整改 |
| 29 | 汕头市妇幼保健院易地扩建项目 | 汕头市政府投资项目代建管理中心 | 汕头市建筑工程总公司 | 广东重工建设监理有限公司 | 汕头市通元机电设备有限公司 | 1.顶升油缸固定轴止退板固定螺丝缺失。 2.联动台零位自锁失效。3.变幅小车钢丝绳固定端绳夹安装不规范。 4.驾驶室灭火器过期。5.变幅小车维修篮固定螺丝长度不足。6.吊笼与层门停靠侧面无防护。7.最顶道附着斜撑杆固定轴止退销缺失。8.吊笼与层门登机台侧面无防护。 9.底笼门电箱旋转开关缺失。10.操作台电锁失效。11.吊笼专用梯缺失。 12.起升钢丝绳未端固定不规范。 13.塔吊电缆悬挂固定不规范。14.施工升降机吊笼与层门侧面间隙大于150mm。15.单笼门机械联锁绑定失效。 | 已完成  整改 |
| 30 | 汕头公共卫生医学中心新建项目 | 汕头市政府投资项目代建管理中心 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 广州市市政工程监理有限公司 | 汕头市瑞达机械设备有限公司 | 1.变幅小车钢丝绳固定端绳夹安装不规范。2.基础节无产品铭牌。3.正负零未围蔽。  4.驾驶室无灭火器。5.平衡臂平衡块无重量标识。6.起升钢丝绳排列不整齐。 | 已完成  整改 |
| 31 | 创耀智能.环保.研发.织造印染生产基地 | 汕头市潮南区创耀针织厂 | 广东荣基鸿业建筑工程总公司 | 汕头市潮阳建设工程监理有限公司 | 汕头市焙海建筑机械有限公司 | 1.吊笼重量限制器失效。 2.层门侧面间隙超过150mm。 3.基础积水。 4.吊笼照明失效。 5.个别层门侧面围护不完善。 | 已完成  整改 |
| 32 | 高效节能节水环保印染项目（一期）（新嘉华） | 汕头市潮南区新嘉华线带有限公司 | 汕头市潮南第二建安有限公司 | 汕头市潮阳建设工程监理有限公司 | 广州骏晨建筑机械有限公司 | 1.基础围栏围护高度不足2m。  2.吊笼与层门侧面间隙超过50mm | 已完成  整改 |
| 33 | 锦熙府 | 汕头市潮南区碧华置业有限公司 | 佳邦建设集团有限公司 | 广州嘉诚至信建设管理有限公司 | 揭阳市粤临工程机械设备有限公司 | 1.主电缆悬挂不规范，未设置悬挂点。 2.塔帽缺失障碍灯和风速仪。 3.起重臂没有安装幅度牌。 4.联动台操作手柄零位失效。 5.基础螺栓松动。 6.标准节螺栓长度不足。 | 已完成  整改 |
| 34 | 汕头潮南纺织环保综合处理中心污水处理厂二期项目 | 中信环境（汕头）印染环保综合开发有限公司 | 四川中喻环境治理有限公司 | 珠海市城市建设监理有限公司 | 广州骏晨建筑机械有限公司 | 1.联动台操作手柄零位失效。　2.配重无重量标识。 3.主电缆悬挂不规范。 4.驾驶室基础节无铭牌。 5.变幅小车防脱装置变形。 6.塔身未围蔽。 7.未设置专用配电箱。 8.回转下支座与标准节连接螺栓松动。 9.标准节连接螺栓松动。 10.接地线未接地。 11.测力环轴承松动。 12.变幅小车钢丝绳锈蚀。 13.塔帽缺失风速仪.障碍灯。 14.标准节爬梯围护缺失。 | 已完成  整改 |
| 35 | 汕头潮南纺织印染环保综合处理中心商住一期项目 | 中信环境（汕头）印染环保综合开发有限公司 | 广东新潮建设有限公司 | 广东海外建设咨询有限公司 | 汕头市顶升机械设备有限公司 | 1.主电缆悬挂不规范。 2.司机室灭火器过期。 3.平衡配重欠缺重量标识。 4.传动系统下部导轮后发缺失。 5.逃生天窗电气联锁失效。 6.传动系统越程行程开关缺失。 7.驾驶室电锁失效。 8.部分层门侧面欠缺防护。 | 已完成  整改 |
| 36 | 汕头潮南纺织印染热电联产二期工程项目 | 汕头中圣科营热电有限公司 | 迪尔集团有限公司 | 广东海外建设咨询有限公司 | 深圳市海邻机械设备有限公司 | 1.塔身欠缺产品铭牌。 2.主电缆悬挂不规范。 3.引进平台拉杆采用花篮欠缺二次加固。 4.塔吊未设置专用电箱。 5.电箱欠缺电气原理图。 | 已完成  整改 |
| 37 | 汕头潮南胪岗碧桂园二期 | 汕头市潮南区碧华置业有限公司 | 广东碧越建筑工程有限公司 | 广东远顺建设监理有限公司 | 汕头市通元机电设备有限公司  广东中龙机械有限公司 | 1.最高一道附墙装置以上自由端多于三个标准节。 2.主电缆悬挂不规范。 3.配电箱缺失原理图。 4.风速仪失效。 5.平衡配重缺失重量标识。 6.标准节齿条.螺栓松动。 7.引进平台采用花篮欠缺二次加固。 8.驾驶室固定销轴开口销缺失。 9.驾驶室欠缺特性曲线表。 10.行走小车载人笼变形。 | 已完成  整改 |
| 38 | 汕头市潮南区人民医院异地新建项目 | 汕头市潮南区人民医院 | 汕头市建安（集团）公司 | 广州市市政工程监理有限公司 | 河源市安捷建筑机械租赁有限公司 | 1.相序保护失效。　2.灭火器过期。 3.未设置专用配电箱。 4.附墙拉杆调节螺栓开口销缺失。 5.极限开关碰铁安装不规范。 6.个别标准节螺栓长度不足。 7.吊笼内无限载标识。 8.引进平台拉杆螺栓螺母未紧固。 | 已完成  整改 |
| 39 | 汕头市潮南区生活垃圾焚烧发电厂扩建项目 | 中节能汕头（汕头潮南）环保能源有限公司 | 中国电建集团四川工程有限公司 | 广州市市政监理工程有限公司 | 汕头市通元机电设备有限公司 | 1.平衡配重欠缺重量标识。 2.基础积水。  3. 联动台操作手柄零位失效。 | 已完成  整改 |
| 40 | 汕头市潮南实验学校新校区 | 汕头市潮南实验学校 | 广东顺通建设有限公司 | 广东科信工程管理有限公司 | 汕头市焙海建筑机械有限公司 | 1. 联动台操作手柄零位失效。 2.电缆悬挂固定不规范。 3.驾驶室照明失效。 4驾驶室欠缺司机安全操作规程。 5.起重臂前端缓冲装置缺失。 6.起升钢丝绳排列不整齐。 7.传动系统电机刹车手动释放装置固定螺丝缺失。 8.部分标准节齿条.螺丝松动。 9.逃生天窗电气联锁失效。 10.操作台电锁开关失效。 11.传动系统旋转部位无防护。 12.顶上越程少于150mm。 13.基础围栏侧面防护不足2m。 14.电铃失效。 15.传动系统减速箱漏油。 16.个别吊笼与登机层侧面防护超过150mm。 | 已完成  整改 |
| 41 | 汕头市吉华投资有限公司皇庭吉苑建设项目 | 汕头市吉华投资有限公司 | 汕头市潮阳第二建筑总公司 | 汕头市潮阳建设工程监理有限公司 | 广州俊晨建筑机械有限公司 | 1.联动台操作手柄零位失效。　2.引进平台拉杆未做二次加固。 3.主电缆悬挂不规范。 4.起重臂末端防空灯.平行臂障碍灯缺失。 5.变幅钢丝绳导轮损坏。 6.塔身围蔽不规范。 7.未设置专用配电箱。 8.附墙拉杆调节螺栓开口销缺失。 9.标准节连接螺栓松动。 10.极限开关碰铁安装不规范。 11.个别标准节螺栓长度不足。 12.变幅钢丝绳润滑不良。 | 已完成  整改 |
| 42 | 汕头市纬绫织造有限公司高效节能节水印染加工项目 | 汕头市纬绫织造有限公司 | 广东新潮建设有限公司 | 汕头市潮阳建设工程监理有限公司 | 深圳市海邻机械设备有限公司  汕头市顶升机械设备有限公司 | 1. 联动台操作手柄零位失效。2.基础围栏维护高度不足2m。 3.吊笼与电梯平台侧面间隙大于150mm。 | 已完成  整改 |
| 43 | 汕头市潮南区陇田镇浩溪坑仔洋商品房项目（暂名:威顿名苑）一期 | 广东威顿房地产有限公司 | 广东新潮建设有限公司 | 珠海市城市建设监理有限公司 | 河源市安捷建筑机械租赁有限公司 | 1. 引进平台采用花篮欠缺二次加固。 2.启动机构电机与波箱传动防冲胶损坏。 3.驾驶是照明失效。 4.塔吊专用配电箱有外电接入。 5.平衡配重欠缺重量标识。 6.塔吊基础维护不完善。 7.联动台操作手柄零位失效。 8.风速仪缺失。 | 已完成  整改 |
| 44 | 汕头市潮南区陇田镇浩溪坑仔洋商品房项目（暂名:威顿名苑）二期 | 广东威顿房地产有限公司 | 广东新潮建设有限公司 | 珠海市城市建设监理有限公司 | 河源市安捷建筑机械租赁有限公司 | 1.层门围护不完善。 2.施工专用电箱有外线接入。 3.最高一道附着架斜管与排栅管有摩擦。 4.主电缆悬挂不规范。 5.右笼背靠轮螺栓未紧固。 6.主电缆中端固定夹缺少螺丝。 7.吊笼重量限制器失效。 8.吊笼天窗电气联锁失效。 9.VF-S00087升降机未设置专用电箱,二层左笼未安装层门。 | 已完成  整改 |
| 45 | 中共汕头市潮南区委党校基础设施建设项目（一期） | 中共汕头市潮南区委党校 | 深圳潮阳建筑工程公司 | 广东科能工程管理有限公司 | 广州骏晨建筑机械有限公司  汕头市通元机电设备有限公司 | 1.联动台操作手柄零位失效。　2.未设置专用配电箱。 3.平衡配重没有重量标识。 4.附着抱箍螺栓长度不足。 5.行走小车钢丝绳润滑不良。 6.层门围护不完善。 | 已完成  整改 |
| 46 | 誉海岸雅园 | 南澳县荣南海产品贸易有限公司 | 龙光工程建设有限公司 | 厦门住总建设工程监理有限公司 | 汕头市通元机电设备有限公司 | 1.联动台操作手柄零位失效。 2.上行小车钢丝绳导向轮不能转运。 3.吊笼与层门间隙超过50mm。 4.爬升套架平台护栏夹缺失。 5.部分标准节螺栓长度不足。 6.吊笼电铃缺失。7.部分标准节连接螺栓松动。 | 已完成  整改 |
| 47 | 南澳海泉湾II标段 | 南澳县海泉湾房地产有限公司 | 澄海区港口建筑工程有限公司 | 广东广信建筑工程监理有限公司 | 揭阳市中胜工程建设安装有限公司 | 1. 引进平台拉杆采用花篮欠缺二次加固。 2.套架平台护栏夹缺失。 3.主电缆悬挂不规范。 3.逃生天窗电气联锁失效。 4.层门下部间隙超过35mm。 5.电铃失效。 6.上限位缺失。 7.底层门电气联锁缺失。 | 已完成  整改 |
| 48 | 南澳县冷链物流中心基地一期项目 | 南澳县智慧冷链物流有限公司 | 中建三局集团有限公司 | 广东建设工程监理有限公司 | 广东麟越工程技术有限公司 | 1.起重臂末端钢丝绳夹安装不规范。 2.变幅小车防脱装置失效。 3.电缆悬挂不规范。 4.引进平台拉杆螺栓长度不足。 | 已完成  整改 |
| 49 | 南澳县龙门路（国道G539连接线西山至亨翔路段）道路桥梁建设与景观配套工程 | 南澳县政府投资代建服务中心 | 广东省第二建筑工程有限公司 | 汕头市城市建设监理公司 | 汕头市裕鐽建筑机械有限公司 | 1.行走钢梁防撞胶缺失。 2.吊钩防脱装置缺失。 3.行走梁撑杆连接钩开口销用钢筋替代。 4.夹轨器螺栓变形。 | 已完成  整改 |
| 50 | 南澳云海花园项目 | 南澳碧桂园房地产开发有限公司 | 沈阳腾越建筑工程有限公司 | 广东恒胜建设监理有限公司 | 广东省骏晨建筑机械有限公司 | 1.塔吊专用电箱有外线接入。 2.电缆悬挂固定不规范。 3.起重臂末端障碍灯缺失。 4.顶升横梁防脱落装置固定螺丝缺失。 5.基础积水。 | 已完成  整改 |