**附件1 标段的划分及主要工程项目情况**

 1、本次招标共分1个标段类

2、主要工程项目情况：非机动车道改建工程在既有峡新公路（一期）基础上两侧实施，左右侧拓宽宽度12.5m。拟建非机动车道铺装工程建设范围：人行道5m+非机动车道6m+侧分带1.5m=12.5m（含道路沿线周边房屋门前水泥路面的拆除、路基整治和路面重新铺装及行道树等道路绿化设施的基础工程）。实施内容含侧分带、非机动车道、人行步道及绿化带、缆线管廊（含电力、通信）、雨水管、照明灯。在一期工程的基础上拓宽桥梁涵洞，其中中桥154m/3座，小桥13m/1座，涵洞21座。技术标准为公路等级：一级公路，设计速度：60km/h，路基宽度：52m（非机动车道左右各拓宽12.5m），桥涵设计荷载：公路—I级等。项目总投资概算37314.81万元，其中建安工程费30512.25万元，勘察设计费502.9912万元。